|  |
| --- |
| **YÊU CẦU KỸ THUẬT**  **Mã hàng: 16B7729** |
| * **Quy định sử dụng kim:** * Với loại vải thô dùng kim 9 cho các loại máy 1kim và vắt sổ. * **Yêu cầu về đường may:** * **Chặn ly súp TT 2 bên**: theo patton bằng máy 1kim**, là súp ly:** xem trên áo mẫu. * **Rúm gấu TS**: vị trí và thông số theo patton. * **Quay lộn nẹp TT với đáp nẹp 2 bên**: theo patton bằng máy 1kim, có vắt sổ 3 chỉ chập, **mí lé cạnh đáp nẹp**: 0.15cm bằng máy 1kim. Chân đáp nẹp: có vắt sổ 3 chỉ rẽ, sau đó gập diễu 0.6cm bằng máy 1kim. Ghim đáp nẹp vào (vòng cổ + vai con + gấu) TT. * **Chắp vai con, sườn, bụng tay**: 1cm bằng máy vắt sổ 5 chỉ, là lật về TS. * **Quay lộn lá cổ:** theo patton, có chém nhỏ đều đường may, **mí xung quanh lá cổ**: kẹp chì 0.15cm. **Gập diễu chân cổ chính bên trong:** 0.6cm**→Quay lộn lá cổ với chân cổ chính và lót:** theo patton, có chém nhỏ đều đường may. **Tra cổ**: theo đúng mẫu patton. **Mí xung quanh chân cổ**: kẹp chì 0.15cm *(may cổ bằng máy 1kim)* * **Tra tay:** 1cm bằng máy 1kim, có vắt sổ 3 chỉ chập là lật về tay. * **Gấu tay:** gập cuốn diễu 2cm bằng máy 1kim. * **Chắp lộn 2 đầu đai gấu:** kín theo patton bằng máy 1 kim. **Là gập đai gấu:** theo patton. **Tra đai gấu:** 1cm bằng máy 1kim, là lật về đai gấu. **Mí xung quanh đai gấu:** kẹp chì 0.15cm bằng máy 1kim. * **Đỉa đai gấu:** may lộn kín bằng máy 1kim, bản to đỉa 0.9cm, dài đỉa 5.5cm. **Chặn đỉa vào đai gấu:** chặn lộn kín đầu đỉa phía dưới bằng máy 1kim, đầu đỉa phía trên kẹp vào đường tra đai gấu và chặn ngầm 1 điểm cách đai gấu 0.5cm bằng máy 1kim, vị trí đặt đỉa theo patton. * **Dây đai gấu:** chắp lộn theo patton bằng máy 1kim, có chém nhỏ đều đường may, mí xung quanh dây đai gấu: kẹp chì 0.15cm bằng máy 1kim. **Lồng khoen cài vào đầu dây đai gập chặn:** diễu bằng máy 1kim. * **Thùa khuyết nẹp + đai gấu bên phải**: đầu bằng, thùa ngang, dài khuyết dựa vào kích thước của cúc. **Đính cúc nẹp bên trái (3 cúc), cúc đai gấu bên trái (2 cúc)**: bằng máy hoặc khâu tay tùy vào loại cúc khi sản xuất. Vị trí thùa khuy + đính cúc theo mẫu patton. **Đính cúc dự phòng (1 cúc):** vào mặt trái của mác HDSD, sao cho không che chữ ở mặt phải của mác. (Chỉ thùa cùng màu vải, chỉ đính cúc cùng màu cúc với cúc có lỗ) * **Chú ý**: phần mác xem ở trên quy định chung về mác. |

|  |
| --- |
| **SỰ KHÁC BIỆT GIỮA MẪU – TLKT – PATTON**    SX đai gấu cài 2 cúc, đặt cúc nhỏ hơn. |

